|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Настройка типа передачи и кол-ва каналов | Byte 0 | Ch2.active | Ch1.active | Ch2.man | Ch2.data | Ch2.freq | Ch1.man | Ch1.data | Ch1.freq |
| Ручной ввод | Byte 1 | Useless | Useless | Useless | Useless | Useless | Useless | Useless | Manual.bit |
| Настройка селекторов генерации по частоте (Гц, кГц, МГц)  + Настройка селекторов генерации по дате  (с, мс, мкс, нс) | Byte 2 | Period2.  select1 | Period2.  select0 | Period1.  select1 | Period1.  select0 | Freq2.  select1 | Freq2.  select0 | Freq1.  select1 | Freq1.  select0 |
| Частота #1 | Byte 3 | Freq1.  digit7 | Freq1.  digit6 | Freq1.  digit5 | Freq1.  digit4 | Freq1.  digit3 | Freq1.  digit2 | Freq1.  digit1 | Freq1.  digit0 |
| Частота #1 | Byte 4 | Useless | Useless | Useless | useless | Freq1.  digit11 | Freq1.  digit10 | Freq1.  digit9 | Freq1.  digit8 |
| Частота #2 | Byte 5 | Freq2.  digit7 | Freq2.  digit6 | Freq2.  digit5 | Freq2.  digit4 | Freq2.  digit3 | Freq2.  digit2 | Freq2.  digit1 | Freq2.  digit0 |
| Частота #2 | Byte 6 | Useless | Useless | Useless | Useless | Freq2.  digit11 | Freq2.  digit10 | Freq2.  digit9 | Freq2.  digit8 |
| Дата #1 | Byte 7 | Data.  Byte7 | Data.  Byte6 | Data.  Byte5 | Data.  Byte4 | Data.  Byte3 | Data.  Byte2 | Data.  Byte1 | Data.  Byte0 |
| Дата #2 | Byte 8 | Data.  Byte15 | Data.  Byte14 | Data.  Byte13 | Data.  Byte12 | Data.  Byte11 | Data.  Byte10 | Data.  Byte9 | Data.  Byte8 |